                                                                                                                     Приложение № 3
                                                                                           к Положению об организации ремонта судов
                                                                                                        ФГБУ «Морспасслужба»

       Техническое задание
на закупку СЗЧ для гребного устройства  
                                                                т/х «Бейсуг».

1. Предмет закупки: СЗЧ для гребного устройства т\х «Бейсуг», с характеристиками, указанными в п. 6 настоящего Технического задания.
2. Место поставки товара: г. Астрахань, ул. Водников, 22
3. Сроки поставки товара: не более ___ (______________) календарных дней с даты заключения договора.
4. Требования к поставляемому товару: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к его качеству и безопасности, техническим регламентам, стандартам и иным нормативам, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, в отношении товара, импортируемого в Российскую Федерацию – международным стандартам и императивным нормам страны изготовления товара.
Товар должен быть новым, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
5. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия качества поставляемого товара на срок не меньше срока гарантии, предоставляемой производителем товара, но не менее 12 месяцев.
6. Требования к товарам (работам, услугам) с подробным описанием:


	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара*
	Количество

	                                                                             Wartsila  Propulsian 
                                           Каталог SP/02152.PR2-Rosmorrechflot ( ID DBA0965531)		 

	
	                                         Дейдвудная труба, подшипники и уплотнения
                                                            DAAF310873 A – Forward seal

	
	          Торцевое уплотнение гребного вала GA OF 362MOD349WFS10-P-MX, 
                                                        черт. H30901-01
	

	1
	Bellows assy Сильфон в сборе
	Каталожный номер H30901-01-03
	  2 комп

	2
	Face (split) assy Торцевой (разъемный) узел
	Каталожный номер H30901-01-05
	         2 комп

	3
	Уплотнительное кольцо/O-cord chloroprene (neoprene) уплотнительный шнур (неопрен)
	Каталожный номер H30901-01-6-5
	         4 шт

	4
	Inflatable seal choroprene (neoprene) Надувной уплотнитель(неопрен)
	Каталожный номер H30901-01-1-5
	         2 шт

	
	                                                 Дейдвудные  подшипники
                                       DAAF310872 A – Stern tube bearing, fwd
	

	  5
	Носовой дейдвудный подшипник                       FWD STERNTUBE BEARING ASSEMBLY
Ø390 SHAFT WCS01-P-M
	Каталожный номер H30899-01 composite
	 2 шт

	
	                                                 Дейдвудные  подшипники
                                       DAAF313384 A – Stern tube bearing, aft
	

	
6
	Кормовой дейдвудный подшипник                      AFT STERNTUBE BEARING ASSEMBLY
Ø390 SHAFT WCS01-P-M

	Каталожный номер H30898-01-1-4 composite
	          2 шт

	7
	
	Каталожный номер H30898-01-1-5 composite
	 2 шт


[bookmark: _GoBack]*Конкретные каталожные номера указаны в связи с необходимостью обеспечения совместимости сменно-запасных частей с оборудованием Заказчика (указанные сменно-запасные части являются составной частью гребного комплекса судна), в соответствии с технической документацией. 
7. Передаваемая документация:
Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность товара, обязательными для данного вида товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Товар поставляется Заказчику только с сопроводительными документами (счет, товарная накладная, паспорт/сертификат товара). Все передаваемые документы должны быть на русском языке либо иметь перевод на русский язык.


Начальник ОТЭФ                                                                          Э.Н. Мохарев


Согласованно:
Главный инженер                                                                         В.Б. Пахомов


